SUORITUSTASOILMOITUS
Nro: PD 1339.
Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: PA30PU30

Tyyppi: 30PU30 

Valmistajan ennakoima: Seinään

Valmistajan nimi: Isolamin Sweden AB  Industrivägen 5  95632 Överkalix

Rakennustuotteen : 3

Standardin: EN 14509;2006 / AZ 2008

Ilmoitetut suoritustasot:
Perusominaisuudet  	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät	
Vetolujuus	NPD	EN 14509:2006	
Leikkauslujuus	NPD	EN 14509:2006	
Leikkauskerroin (sisus)	NPD	EN 14509:2006	
Puristuslujuus (sisus)	NPD	EN 14509:2006	
Lommahdusjännitys (paneeli)	NPD	EN 14509:2006	
Palotekninen käyttäytyminen	NPD	EN 13501-1:2007  	
Palonkestävyys	NPD	EN 13501-2:2003 / 2007+A1 	
Palosuojauskyky	NPD	EN 14509:2006	
Lämmöneristävyys	NPD	EN 14509:2006	
Vedenläpäisevyys	NPD	EN 12865	
IImanläpeisevyys	NPD	EN 11214	
Vesihöyryn läpäisevyys	NPD	EN 14509:2006	
IImaäänen eristävyys	NPD	EN ISO 717-1 Rw	
Äänen absorption	NPD	EN ISO 11654	
Mittapoikkeama	PASS	EN 14509:2006	
Kestävyys	PASS	EN 14509:2006	

Teknik & QA
Anders Johansson

Överkalix  2013-06-30