SUORITUSTASOILMOITUS
Nro: PD 1348.
Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: PA33CES100

Tyyppi: 33CES100

Valmistajan ennakoima: Kattopaneeli

Valmistajan nimi: Isolamin Sweden AB  Industrivägen 5  95632 Överkalix

Rakennustuotteen : 3

Standardin: EN 14509:2013

RISE Fire Research RISE report 150002-05

Ilmoitetut suoritustasot:
Perusominaisuudet | Suoritustaso | Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Vetolujuus | NPD | EN 14509:2013
Leikkauslujuus | NPD | EN 14509:2013
Leikkauskerroin (sisus) | NPD | EN 14509:2013
Puristuslujuus (sisus) | NPD | EN 14509:2013
Lommahdusjännitys (paneeli) | NPD | EN 14509:2013
Palotekninen käyttäytyminen | NPD | EN 13501-1:2007
Palonkestävyys | EI 45 | EN 13501-2:2016
Palosuojauskyky | NPD | EN 14509:2013
Lämmöneristävyys | NPD | EN 14509:2013
Vedenläpäisevyys | NPD | EN 12865
IImanläpeisevyys | NPD | EN 11214
Vesihöyryn läpäisevyys | NPD | EN 14509:2013
IImaäänen eristävyys | NPD | EN ISO 717-1 Rw
Äänen absorption | NPD | EN ISO 11654
Mittapoikkeama | PASS | EN 14509:2013
Kestävyys | PASS | EN 14509:2013

R&D
Michael Ottesen Fossen

Överkalix  2022-03-02