Title: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EGText av betydelse för EES
Author: Publications Office
Last saved by: Sara Rahm

DÈCLARATION DES PERFORMANCES
N°: PD 1302.
Code d´identification uniquie du produit type: PA30CH25

Numèro de type: 30CH25 

Usage ou usages prèvus du produit de construction: Paroi

Fabricant: Isolamin Sweden AB  Industrivägen 5  95632 Överkalix Suede

Systèmes: 3

Harmonisèe: EN 14509;2006 / AZ 2008

Performances dèclarèes:
Caractèristiques essentielles | Performances | Spècifications techniques harmonisèes
Rèsistance à la traction | NPD | EN 14509:2006
Rèsistance au cisaillement | NPD | EN 14509:2006
Module de cisaillement (âme) | NPD | EN 14509:2006
Rèsistance à la compression (âme) | NPD | EN 14509:2006
Contrainte de froisement (panneau) | NPD | EN 14509:2006
Rèaction au feu | NPD | EN 13501-1:2007
Rèsistance au feu | NPD | EN 13501-2:2003 / 2007+A1
Protection contre l`ìncendie | NPD | EN 14509:2006
Rèsistance thermique | NPD | EN 14509:2006
Permèabilitè à l`eau | NPD | EN 12865
Permèabilitè à l`air | NPD | EN 11214
Permèabilitè à la vapeur d`eau | NPD | EN 14509:2006
Isolation aux bruits aèriens | NPD | EN ISO 717-1 Rw
Absorption acoustique | NPD | EN ISO 11654
Variation dimensionnelle | PASS | EN 14509:2006
Durabilitè | PASS | EN 14509:2006

Technical & QA
Anders Johansson

Överkalix  2013-06-30