DÈCLARATION DES PERFORMANCES
N°: PD 1331.
Code d´identification uniquie du produit type: PA33PAL80

Numèro de type: 33PAL80

Usage ou usages prèvus du produit de construction: Paroi

Fabricant: Isolamin Sweden AB  Industrivägen 5  95632 Överkalix Suede

Systèmes: 3

Harmonisèe: EN 14509;2006 / AZ 2008

Performances dèclarèes:
Caractèristiques essentielles	Performances	Spècifications techniques harmonisèes	
Rèsistance à la traction	NPD	EN 14509:2006	
Rèsistance au cisaillement	NPD	EN 14509:2006	
Module de cisaillement (âme)	NPD	EN 14509:2006	
Rèsistance à la compression (âme)	NPD	EN 14509:2006	
Contrainte de froisement (panneau)	NPD	EN 14509:2006	
Rèaction au feu	NPD	EN 13501-1:2007 	
Rèsistance au feu	NPD	EN 13501-2:2003 / 2007+A1 	
Protection contre l`ìncendie	NPD	EN 14509:2006	
Rèsistance thermique	NPD	EN 14509:2006	
Permèabilitè à l`eau	NPD	EN 12865	
Permèabilitè à l`air	NPD	EN 11214	
Permèabilitè à la vapeur d`eau	NPD	EN 14509:2006	
Isolation aux bruits aèriens	NPD	EN ISO 717-1 Rw	
Absorption acoustique	NPD	EN ISO 11654	
Variation dimensionnelle	PASS	EN 14509:2006	
Durabilitè	PASS	EN 14509:2006	

Technical & QA
Anders Johansson

Överkalix  2013-06-30