PRESTATIEVERKLARING
Nr: PD 1348.
Unieke identificatiecode van het producttype: PA33CES100

Typ: 33CES100

Beoogde gebruiken van het bouwproduct: Dakpan

Naam: Isolamin Sweden AB  Industrivägen 5  95632 Överkalix  Zweden

Systeem: 3

Norm valt: EN 14509:2013

RISE Fire Research RISE report 150002-05

Aangegeven prestatie:
Essentiele kenmerken | Prestaties | Geharmoniseerde technische specificates
Treksterkte | NPD | EN 14509:2013
Schuifsterkte | NPD | EN 14509:2013
Schuifmodulus (kern) | NPD | EN 14509:2013
Crompressiesterkte (kern) | NPD | EN 14509:2013
Kreukelspanning (kern) | NPD | EN 14509:2013
Reactie op brand | NPD | EN 13501-1:2007
Brandweerstand | EI 45 | EN 13501-2:2016
Brandbeveiligingsvermogen | NPD | EN 14509:2013
Thermische weerstand | NPD | EN 14509:2013
Waterdoorlaatbaarheid | NPD | EN 12865
Luchtdoorlaatbaarheid | NPD | EN 11214
Waterdampdoorlaatbaarheid | NPD | EN 14509:2013
Luchtgedragen geluidsisolatie | NPD | EN ISO 717-1 Rw
Geluidsabsorptie | NPD | EN ISO 11654
Dimensievariatie | PASS | EN 14509:2013
Duurzaamheid | PASS | EN 14509:2013

R&D
Michael Ottesen Fossen

Överkalix  2022-03-02