Title: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EGText av betydelse för EES
Author: Publications Office
Last saved by: Sara Rahm

PROHLÁŠENĺ O VLASTNOSTECH
č: PD 1323.
Jedinečný identifikační kód typu výrobku:PA31P25

Typ: 31P25

Zamýslené použiti nebo: Zdi

Jmeno: Isolamin Sweden AB  Industrivägen 5  95632 Överkalix Švédsko

Systém: 3

Norma: EN 14509;2006 / AZ 2008

SP Technical Research Institute of Sweden no 1002 report 0402-CPD-P605003B

Vlastnosti uvedenév prohlášení:
Základní charakteristiky | Vlastnost | Harmonizované technické specifikace
Pevnost v tahu | NPD | EN 14509:2006
Pevnost ve smyku | NPD | EN 14509:2006
Modul pružnosti ve smyku (jádro) | NPD | EN 14509:2006
Pevnost v tlaku (jádro) | NPD | EN 14509:2006
Pevnost v ohybu (panel) | NPD | EN 14509:2006
Reakce na ohen | A2;s1;d0 | EN 13501-1:2007
Odolnost proti ohni | NPD | EN 13501-2:2003 / 2007+A1
Schopnost ochrany proti ohni | NPD | EN 14509:2006
Tepelný odpor | NPD | EN 14509:2006
Vodopropustnost | NPD | EN 12865
Vzduchotĕsnost | NPD | EN 11214
Prostup vodnich par | NPD | EN 14509:2006
Vzduchová neprůzvučnost | NPD | EN ISO 717-1 Rw
Zvuková absorpce | NPD | EN ISO 11654
Rozmĕrová odchylka | PASS | EN 14509:2006
Trvanlivost | PASS | EN 14509:2006

Technical & QA
Anders Johansson

Överkalix  2013-06-30