PROHLÁŠENĺ O VLASTNOSTECH
č: PD 1328.
Jedinečný identifikační kód typu výrobku:PA33P80

Typ: 33P80

Zamýslené použiti nebo: Zdi

Jmeno: Isolamin Sweden AB  Industrivägen 5  95632 Överkalix Švédsko

Systém: 3

Norma: EN 14509;2006 / AZ 2008

SP Technical Research Institute of Sweden no 1002 report 0402-CPD-P605003B

DBI Danish Institute of Fire and Security Technology no 0845 report PC 10255

Vlastnosti uvedenév prohlášení:
Základní charakteristiky  	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace	
Pevnost v tahu	NPD	EN 14509:2006	
Pevnost ve smyku	NPD	EN 14509:2006	
Modul pružnosti ve smyku (jádro)	NPD	EN 14509:2006	
Pevnost v tlaku (jádro)	NPD	EN 14509:2006	
Pevnost v ohybu (panel)	NPD	EN 14509:2006	
Reakce na ohen	A2;s1;d0	EN 13501-1:2007  	
Odolnost proti ohni	EI 60	EN 13501-2:2003 / 2007+A1 	
Schopnost ochrany proti ohni	NPD	EN 14509:2006	
Tepelný odpor	NPD	EN 14509:2006	
Vodopropustnost	NPD	EN 12865	
Vzduchotĕsnost	NPD	EN 11214	
Prostup vodnich par	NPD	EN 14509:2006	
Vzduchová neprůzvučnost	33 Rw	EN ISO 717-1 Rw	
Zvuková absorpce	NPD	EN ISO 11654	
Rozmĕrová odchylka	PASS	EN 14509:2006	
Trvanlivost	PASS	EN 14509:2006	

Technical & QA
Anders Johansson

Överkalix  2013-06-30