LEISTUNGSERKLÄRUNG
Nr: PD 1305.

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: PA30CL80

Typen: 30CL80 

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck:Wandpaneel

Name: Isolamin Sweden AB  Industrivägen 5  95632 Överkalix Schweden

System: 3

Standard: EN 14509;2006 / AZ 2008

SP Technical Research Institute of Sweden no 1002 report 0402-CPD-P605003B

DBI Danish Institute of Fire and Security Technology no 0845 report PC 10044

Leistungserklärung:
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmoniserte technische spezifikation	
Zugfestigkeit	NPD	EN 14509:2006	
Schubfestigkeit	NPD	EN 14509:2006	
Schubmodul (Kern)	NPD	EN 14509:2006	
Druckfestigkeit	NPD	EN 14509:2006	
Knitterspannung	NPD	EN 14509:2006	
Brandverhalten	A2:s1:d0	EN 13501-1:2007  	
Feuerbeständigkeit	EI 60	EN 13501-2:2003 	
Brandschutzfähigkeit	NPD	EN 14509:2006	
Wärmewiderstand	NPD	EN 14509:2006	
Wasserdurchlässigkeit	NPD	EN 12865	
Luftdurchlässigkeit	NPD	EN 11214	
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD	EN 14509:2006	
Luftschalldämmung	NPD	EN ISO 717-1 Rw	
Schalldämpfung	NPD	EN ISO 11654	
MaBabweeichung	PASS	EN 14509:2006	
Haltbarkeit	PASS	EN 14509:2006	

Teknik & QA
Anders Johansson

Överkalix  2013-06-30