PRESTANDADEKLARATION
Nr: PD 1324.
Produkttypens unika identifikationskod: PA30P35

Produkt:30P35 

Byggproduktens avsedda användning: Väggpanel

Tillverkarens namn: Isolamin Sweden AB  Industrivägen 5   95632 Överkalix

System: 3

Standard: EN 14509;2006 / AZ 2008

SP Sveriges Provnings och Forskningsinstitut nr 1002 rapport 0402-CPD-P605003B

Angiven prestanda:
Väsentliga egenskaper) 	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation 	
Draghållfasthet	NPD	EN 14509:2006	
Skjuvhållfasthet	NPD	EN 14509:2006	
Glidningsmodul	NPD	EN 14509:2006	
Tryckhållfasthet	NPD	EN 14509:2006	
Böjmotstånd	NPD	EN 14509:2006	
Reaktion vid brandpåverkan	A2;s1;d0	EN 13501-1:2007 	
Brandmotstånd	NPD	EN 13501-2:2003 / 2007+A1 	
Brandskyddsförmåga	NPD	EN 14509:2006	
Värmemotstånd	NPD	EN 14509:2006	
Genomsläpplighet vatten	NPD	EN 12865	
Genomsläpplighet luft	NPD	EN 11214	
Genomsläpplighet ånga	NPD	EN 14509:2006	
Luftljudsisolering	NPD	EN ISO 717-1 Rw	
Ljudabsorption	NPD	EN ISO 11654	
Måttstabilitet	PASS	EN 14509:2006	
Hållbarhet	PASS	EN 14509:2006	

Teknik & QA
Anders Johansson

Överkalix  2013-06-30