Title: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EGText av betydelse för EES
Author: Publications Office
Last saved by: Sara Rahm

SUORITUSTASOILMOITUS
Nro: PD 1326.
Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: PA30P50

Tyyppi: 30P50 

Valmistajan ennakoima: Seinään

Valmistajan nimi: Isolamin Sweden AB  Industrivägen 5  95632 Överkalix

Rakennustuotteen : 3

Standardin: EN 14509;2006 / AZ 2008

SP Technical Research Institute of Sweden no 1002 report 0402-CPD-P605003B

Ilmoitetut suoritustasot:
Perusominaisuudet | Suoritustaso | Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Vetolujuus | NPD | EN 14509:2006
Leikkauslujuus | NPD | EN 14509:2006
Leikkauskerroin (sisus) | NPD | EN 14509:2006
Puristuslujuus (sisus) | NPD | EN 14509:2006
Lommahdusjännitys (paneeli) | NPD | EN 14509:2006
Palotekninen käyttäytyminen | A2;s1;d0 | EN 13501-1:2007
Palonkestävyys | NPD | EN 13501-2:2003 / 2007+A1
Palosuojauskyky | NPD | EN 14509:2006
Lämmöneristävyys | NPD | EN 14509:2006
Vedenläpäisevyys | NPD | EN 12865
IImanläpeisevyys | NPD | EN 11214
Vesihöyryn läpäisevyys | NPD | EN 14509:2006
IImaäänen eristävyys | 30 Rw | EN ISO 717-1 Rw
Äänen absorption | NPD | EN ISO 11654
Mittapoikkeama | PASS | EN 14509:2006
Kestävyys | PASS | EN 14509:2006

Teknik & QA
Anders Johansson

Överkalix  2013-06-30