Title: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EGText av betydelse för EES
Author: Publications Office
Last saved by: Sara Rahm

DECLARATION OF PERFORMANCE
No: PD 1336.
Unique identification code of the product-type: PA30PM200

Product: 30PM200 

Intended use of the construction: Walls

Manufacturer: Isolamin Sweden AB  Industrivägen 5  95632 Överkalix Sweden

System: 3

Standard: EN 14509;2006 / AZ 2008

Declared performance:
Essential characteristics | Performance | Harmonised technical specification
Tensile strength | NPD | EN 14509:2006
Shear strength | NPD | EN 14509:2006
Shear modulus | NPD | EN 14509:2006
Compressive strength | NPD | EN 14509:2006
Wrinkling stress | NPD | EN 14509:2006
Reaction to fire | NPD | EN 13501-1:2007
Fire Resistance | NPD | EN 13501-2:2003 / 2007+A1
Fire Protection Ability | NPD | EN 14509:2006
Thermal Resistance | NPD | EN 14509:2006
Water permeability | NPD | EN 12865
Air permeability | NPD | EN 11214
Water vapour permeability | NPD | EN 14509:2006
Airbone sound insulation | NPD | EN ISO 717-1 Rw
Sound absorption | NPD | EN ISO 11654
Dimentioal Variation | PASS | EN 14509:2006
Durability | PASS | EN 14509:2006

Technical & QA
Anders Johansson

Överkalix  2013-06-30