Title: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EGText av betydelse för EES
Author: Publications Office
Last saved by: Sara Rahm

PRESTATIEVERKLARING
Nr: PD 1337.
Unieke identificatiecode van het producttype: PA30PU25

Typ: 30PU25

Beoogde gebruiken van het bouwproduct: Wand

Naam: Isolamin Sweden AB  Industrivägen 5  95632 Överkalix  Zweden

Systeem: 3

Norm valt: EN 14509;2006 / AZ 2008

Aangegeven prestatie:
Essentiele kenmerken | Prestaties | Geharmoniseerde technische specificates
Treksterkte | NPD | EN 14509:2006
Schuifsterkte | NPD | EN 14509:2006
Schuifmodulus (kern) | NPD | EN 14509:2006
Crompressiesterkte (kern) | NPD | EN 14509:2006
Kreukelspanning (kern) | NPD | EN 14509:2006
Reactie op brand | NPD | EN 13501-1:2007
Brandweerstand | NPD | EN 13501-2:2003 / 2007+A1
Brandbeveiligingsvermogen | NPD | EN 14509:2006
Thermische weerstand | NPD | EN 14509:2006
Waterdoorlaatbaarheid | NPD | EN 12865
Luchtdoorlaatbaarheid | NPD | EN 11214
Waterdampdoorlaatbaarheid | NPD | EN 14509:2006
Luchtgedragen geluidsisolatie | NPD | EN ISO 717-1 Rw
Geluidsabsorptie | NPD | EN ISO 11654
Dimensievariatie | PASS | EN 14509:2006
Duurzaamheid | PASS | EN 14509:2006

Teknik & QA
Anders Johansson

Överkalix  2013-06-30