Title: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EGText av betydelse för EES
Author: Publications Office
Last saved by: Sara Rahm

LEISTUNGSERKLÄRUNG
Nr: PD 1330.

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: PA33P150

Typen: 33P150 

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck:Wandpaneel

Name: Isolamin Sweden AB  Industrivägen 5  95632 Överkalix Schweden

System: 3

Standard: EN 14509;2006 / AZ 2008

SP Technical Research Institute of Sweden no 1002 report 0402-CPD-P605003B

DBI Danish Institute of Fire and Security Technology no 0845 report PC 10255

Leistungserklärung:
Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmoniserte technische spezifikation
Zugfestigkeit | NPD | EN 14509:2006
Schubfestigkeit | NPD | EN 14509:2006
Schubmodul (Kern) | NPD | EN 14509:2006
Druckfestigkeit | NPD | EN 14509:2006
Knitterspannung | NPD | EN 14509:2006
Brandverhalten | A2:s1:d0 | EN 13501-1:2007
Feuerbeständigkeit | EI 60 | EN 13501-2:2003 / 2007+A1
Brandschutzfähigkeit | NPD | EN 14509:2006
Wärmewiderstand | NPD | EN 14509:2006
Wasserdurchlässigkeit | NPD | EN 12865
Luftdurchlässigkeit | NPD | EN 11214
Wasserdampfdurchlässigkeit | NPD | EN 14509:2006
Luftschalldämmung | NPD | EN ISO 717-1 Rw
Schalldämpfung | NPD | EN ISO 11654
MaBabweeichung | PASS | EN 14509:2006
Haltbarkeit | PASS | EN 14509:2006

Teknik & QA
Anders Johansson

Överkalix  2013-06-30